**Destaques do recurso (GXP1630)**

* 132 \* 64-pixel display gráfico LCD retroiluminado.
* 3 teclas de linha de cores duplas, 3 softkeys sensíveis ao contexto programáveis em XML, 8 teclas BLF, conferência de 4 vias, suporte multi-idioma.
* Áudio em banda larga HD, soberbo full-duplex mãos-livres viva-voz com cancelamento de eco acústico avançado e excelente desempenho de dupla conversa.
* Lista telefónica grande (até 500 contactos) e histórico de chamadas (até 200 registos).
* Serviço de informações pessoais automatizado (por exemplo, clima local, etc.), tom de toque de música personalizado / toque de volta, conteúdo de tela flexível e personalizável usando XML e aplicativos avançados da Web e da empresa, serviço de meteorologia local.
* Dupla comutação de auto-detecção de 10/100/1000 Mbps portas Ethernet com PoE integrado.
* Provisionamento automatizado usando TR-069 ou arquivo de configuração XML criptografado, SRTP e TLS para proteção de segurança avançada, 802.1x para controle de acesso de mídia.
* Perfeitamente compatível com os recursos do Grandstream UCM.
* Design inovador de interface do usuário (suporte multi-idioma fácil e utilizável).
* Use com o dispositivo IP PBX da série Grandstream UCM6xxx para configuração de Zero-Config, gravação de chamada de 1 toque e muito mais.